## ДО

Екзалто ЕООД

## (Бенефициент- наименование)

204005541

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

**„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Поточна линия за насищане на електронни платки - 1 бр.“**

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Поточна линия за насищане на електронни платки - 1 бр.“**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **Екзалто ЕООД**  (*наименование на бенефициента*) | **Предложение на кандидата** | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Поточна линия за насищане на електронни платки - 1 бр.  1. Миксер за солдер паста със следните спецификации:  - Обороти на основния мотор: до 1350RPM;  - Обороти на основното рамо: до 400 RPM;  - Скорост на втората ос – до 300 RPM;  - Работен капацитет: от 0-800g в два слота (толеранс на отклонение между двете емкости до 20 грама);  - Диаметър на работните чаши: до Φ 70;  - Съвместимост с различни разфасовки на паста за запояване от 500г;  - Възможност за настройка на време;  - Дисплей – дигитален или тъч;  - Консумирана мощност в установен режим на екплоатация: до 60W;  2. Магазинно устройство за зареждане на електронни платки със следните спецификации:  - контролна система – PLC или еквивалент;  - Контролен панел;  - Стъпка на подаване - 10,20,30,40мм;  - Възможност за избор на посока – от ляво/дясно;  - Въздушно налягане – до 5kgf/c ㎡;  - мощност на главния мотор – до 295W;  3. Принтираща машина със следните спецификации:  - управление от микрокомпютър;  - интерфейс за управление;  - скрапер;  - възможност за регулируемо усилие на скрапера;  - променливо честотно управление на скрапера;  - скорост на депозиране – 0-100мм/сек;  - методи за позициониране – федусиал, референтен ъгъл, референтна дупка и ъгъл;  - режим на принтиране: единичен и/или двоен;  - методи на работа: полуавтоматичен;  - работна маса – желязна или еквивалент;  - атмосферно налягане - 4-7kg/c ㎡;  - мощност на опериране – до 100W;  4. Инспекционен конвейер със следните спецификации:  - сачмено – винтови двойки за прецизни линейни системи;  - контрол на скоростта;  - движение чрез прецизни линейни системи;  - вид транспортен материал – антистатичен ремък или еквивалент;  - скорост на транспортния ремък - : от 0.5-400mm/min;  5. Рефлоу станция  - подобрена двуслойна термоизолация;  - вграден PLC за контрол;  - много - маршрутна конвекция за подобряване на разпределението на температурата;  - съвместим със следните видове солдер пасти – оловни, безоловни , високо и ниско температурни;  - максимален размер на стенсила – 350мм;  - температурни зони – до 6  - Контрол на температурата за всяка зона - +/- 1 градуса;  - Температурна девиация за платката - +/- 1 градуса;  - Температурен диапазон – 0 до 350 градуса;  - Време за стабилизиране – до 10 минути;  - Ширина на конвейрния ремък – до 400мм; - Необходима мощност – до 20кW;  - Алармен пилон;  6. Магазинно устройство за разтоварване на електронни платки със следните спецификации:  - Захранване – 220V 50/60Hz;  - Налягане за пневматиката – до 5 атмосфери;  - Размер на платките – максимум 350х220;  - Стъпка на хопъра – 10 20 30 40 мм;  - Тегло – до 220 кг;  7. Високоскоростна машина за насищане на електронни платки:  - Линейни степени с високопрецизни серво мотори;  - Вграден високоскоростен вакуум – генератор;  - Високо – прецизни линейни направляващи системи;  - Тип на дюзите – JUKI или еквивалент;  - Брой на захващащите глави – до 6;  - Точност на позициониране – до 0.01 мм;  - Зона за буфериране на дюзата – до5мм;  - Пневматика – 0.5 до 0.6 mPa;  - Вградено компютърно зрение с паралелна обработка на шестте дюзи;  - Максимален размер на стенсила – 580мм – 370мм;  - Програмиране - точка– точка, визуално, импорт на файл с координати или еквивалент;  - Максимална скорост на насищане – по  – голяма или равна на 10000 SPH;  Допълнителни технически изисквания:   1. Наличие на Дигитална система с възможност за измерване на разходвана енергия от рефлоу станцията, със следните изисквания:  * web - базиран интерфейс; * възможност за вход в системата посредством потребителско име и парола; * Възможност за генериране на справки за изразходвана ел. енергия от предварително зададени електрически консуматори по време: консумация на ден, консумация (интервал), работен режим, товарен график между дати; * Протокол за комуникация – TPC/IP или еквивалент; * Възможност за връзка с IP; * Сървър за база данни: RAM – памет – минимум 16GB; Процесор –i7 и/или еквивалент; Дисково пространство – минимум 4TB;   *\* Допълнителните технически изисквания нямат задължителен характер, но са предмет на оценка.*  *В случай, че в офертата на кандидата липсва информация относно допълнителни технически изисквания и/или са посочени не пълни, не точни и/или не отговарящи на минималните изисквания допълнителни технически характеристики, ще бъде прието, че същите не са налични.* |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):  - Гаранционен срок - предложен гаранционен срок под 12 календарни месеца и над 60 календарни месеца ще се считат за нереалистични, следователно няма да бъдат разглеждани и оценявани.  - Срок на доставка на резервни части – предложен срок на доставка на резервни части по-кратък от 1 работен ден и по-дълъг от 3 работни дни ще се считат за нереалистични, следователно няма да бъдат разглеждани и оценявани.  - Време за реакция при възникване на проблем в часове - предложено време за реакция при възникване на проблем под 1 час и над 4 часа ще се счита за нереалистични, следователно няма да бъдат разглеждани и оценявани.  - В случай на възникване на проблем, който не може да бъде отстранен на мястото на доставката на оборудването, Изпълнителят се задължава да осигури заместващо оборудване, което да отговаря на същите или по-високи параметри от предложените в Приложение 1 (Оферта), в срок до 24 часа. Разходите за осигуряването на заместващото оборудване са за сметка на Изпълнителя. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):  Документацията следва да бъде изготвена на български език или да бъде придружена с превод на български език. Спазването на образците и изискванията, указани в пакета документи към публичната покана имат задължителен характер. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  Не приложимо; |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:  Изпълнителят следва да организира и проведе обучение на най-малко един служител на Възложителя, с цел усвояване на умения за работа с доставената Поточна линия за насищане на електронни платки. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо)**.**  *Не приложимо;* |  |  |
| Други: Не приложимо; |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** | **Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Поточна линия за насищане на електронни платки** | **1** |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( описва се)*

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

3.1 Отчет за приходите и разходите за последните три приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

1. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

4.1 Заверено от кандидата копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001 и/или еквивалент. Обхвата следва да бъде сходен с настоящата процедура.

Под „обхват, сходен на настоящата процедура“, ще се счита: Продажба, доставка, гаранционна и извън гаранционна поддръжка на машини за насищане и/или производство на електронни платки и/или еквивалент.

1. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
2. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
3. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)